


采购需求文件

                     

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  全院

项目名称 ：  医保影像云跨省秒调阅
1、 项目概述
项目名称：医保影像云跨省秒调阅
[bookmark: _GoBack]建设背景：为贯彻落实党的二十届四中全会精神，破解群众就医过程中的痛点堵点问题，国家医疗保障局部署组建医保影像云跨省秒调阅医院网络，推动医保影像数据跨省互通共享。方便调阅所接诊患者在全国的医学影像检查资料，进一步优化跨省就医流程，提升群众看病就医获得感。上饶市人民医院被入选为第一批成员单位名单，共同推动构建“数据多跑路、群众少跑腿”的就医服务新格局。
2、 项目技术要求
根据国家医疗保障局跨省秒调阅技术规范，结合江西省现有一部委一平台建设及通信网络资源情况，依托全国医保影像云节点资源、骨干OTN传输专网、采用前置机硬件模式，江西省医保信息平台、江西省全民健康信息平台，通过三医协同，覆盖算力承载、专线传输、网络调度、安全防护全环节，配套完整报价清单，支撑医院顺利接入全国医保影像互通体系，量身打造上饶市人民医院医保影像云跨省秒调完整落地解决方案。
（一）高带宽专线。根据医院的年就诊量在200万例及冗余要求，拟配置一条200M的OTN专用网络。OTN（光传送网）是面向政企专线、跨省医疗数据互通的新一代光层传输技术，专为大带宽、低时延、高可靠医疗影像数据流传输设计，可承载DICOM影像、海量CT/核磁高清胶片数据包长距离无损传输。
 1、超低时延，实现跨省秒调；OTN骨干网具备刚性带宽隔离、端到端时延可控能力，省际骨干节点直连，省去公网路由跳转损耗，异地医保影像调取请求可做到毫秒级响应，真正达成政策要求的“跨省秒调”。
2、大带宽无损传输，适配高清影像单份多层CT、核磁影像数据包可达数百MB，OTN支持带宽灵活扩容，无丢包、无压缩、画质无损传输，影像阅片清晰度不受传输链路影响，满足临床诊断标准。
    3、物理隔离，医疗数据合规安全；OTN为物理硬隔离专线，不和互联网流量混跑，专属传输通道加密传输，完全符合《医疗机构病历管理规定》《医保数据安全规范》。
4、高可靠性冗余架构；全网双路由、双节点冗余备份，链路故障自动倒换，倒换时间＜50ms，7×24小时不间断在线；电信全国骨干OTN网络覆盖所有省级医保节点，任意异地医保定点医疗机构均可快速互联互通。
5. 带宽弹性可调后期医院影像存储量、异地调取并发量上涨时，可在线平滑扩容带宽，无需重新布线、重新施工，扩容周期短，不中断现有医保业务运行。
（二）医院前置机。部署在医院，负责影像自动上传、本地缓存、院内医师调阅；年就诊量在200万左右，需要配置前置机要求：CPU≧32核，内存≧32核，数据盘≧8T，配置满足国家信创要求。
（三）业务流程
1. 影像上传：限时上传，三维重建图像必须同步提交影像报告出具后24小时内完成全部影像上传，急诊影像优先上传；CT三维重建、肋骨重建等后处理图像，需和原始扫描图像一并上传。系统具备自动监测、漏传重传机制，未按时上传的数据将自动补传。
    2. 挂号自动缓存历史影像，从源头减少重复检查。患者完成挂号后，系统自动调取本省及外省全部历史影像缓存至医院前置机：医师开具检查医嘱时，系统自动弹窗提示患者同部位历史影像，方便新旧病灶对比，减少无指征重复拍片，降低患者辐射与就医支出，同时节约医保基金。
    3. 跨院调阅需患者授权，阅片速度设置硬性指标。医生调阅患者影像，必须通过医保码、刷脸、短信、电子签名等方式获取患者授权，所有调阅记录全程留痕上传至医保平台。
4. 患者手机端随时查看影像，支持加密分享。参保人多渠道登录个人端，可查看全部DICOM原始影像与电子报告；分享影像可设置密码、有效期限、查看次数，随时撤销分享。
（四）影像存储
1. 存储年限严格区分，分层存储控制成本。门诊影像云端存储不少于15年，住院影像不少于30年。
   2. 七条图像质控底线，违规影像不予入库。影像必须为真实人体扫描图像，禁止水模、动物、模型影像；严禁篡改DICOM标签、拼接不同患者、不同时段检查图像；原始扫描片+三维重建图像完整上传，不得删减序列；图像、报告、医保结算信息中患者、检查部位信息完全匹配；影像采用DICOM3.0及以上标准无损压缩上传；
（五）数据安全
整套医保影像必须通过，多重安全防护体系：全链路传输、静态存储均加密，优先采用国密算法，密钥由硬件安全设备统一管理；遵循最小权限原则，区分管理员、医师、患者操作权限，越权访问实时告警；上传、调阅、分享、登录全操作日志留存不少于6个月，日志防篡改、可溯源；影像数据用于AI科研、大数据分析时，必须做不可逆匿名化处理；定期开展渗透测试、应急演练；报废存储介质需多次覆写或物理销毁，杜绝患者影像信息泄露。
（六）方案清单
	序号
	类别
	项目名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	网络
	跨省影像专线服务
	跨省专线速率200M，辅助完成云胶片数据秒级上传。
	1
	条

	2
	前置机硬件
	前置机服务器
	-CPU：≥32核（主频≥2.6GHz）
-内存：≥32GB
-系统盘：≥2×480GB SSD
-数据盘：≥8TB SAS（或企业级SATA）硬盘，支持RAID，配置RAID卡
	1
	台

	3
	
	接入交换机
	千兆接入交换机（4*10GE+48*1GE）
	1
	台

	4
	数据安全
	防火墙
	具备包过滤、状态检测、地址转换、IP/MAC绑定、策略路由、流量会话管理、抗拒绝服务攻击等网络层控制功能，具备应用协议访问控制、应用内容访问控制、用户管控、入侵防御、恶意代码防护、WEB攻击防护、信息泄露防护等应用层控制功能，具备运维管理、安全审计、报警、安全管理、高可靠性、升级等安全运维管理功能;支持透明和路由模式部署，并支持在纯IPv6网络环境和IPv6过渡网络环境下工作。（提供所投产品经过第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的检测报告，且检测报告中产品描述为上述功能内容）
	1
	台

	
	
	SOC
	支持通过SOC平台完成全域异构安全设备海量日志全量采集汇聚，可对多厂商、多类型安全设备原始日志完成归一化清洗、标准化范式解析与结构化处理；依托多场景安全规则引擎、多维时序关联分析、行为基线建模技术实现安全告警智能收敛降噪、误报自动过滤，精准溯源攻击链路、识别隐蔽渗透入侵行为，高效挖掘全网真实高危安全风险，支撑安全事件闭环研判处置。
	1
	套

	
	
	NAC+EDR
	设备支持与企业版杀毒软件联动，检测终端是否安装杀毒软件、开启监控、是否存在高危系统漏洞等安全风险，可对存在安全风险终端采取阻断访问的措施，并可以发送告警给管理员，并提供企业杀毒软件下载页面，快速提高终端部署
	1
	套

	5
	管理
	平台软件使用服务
	提供国产操作系统+数据库，
数据库需满足：a.使用原生MySQL驱动连接的国产数据库。b.与国家医保局发布的“基线软件”完成适配验证。
所使用的操作系统获得由公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品-安全操作系统第四级》
所使用的数据库经过安可认证
	1
	套



3、 售后服务与质保要求
3.1 质保总则
该项目硬件设备（前置机服务器、交换机、防火墙）享受叁年免费质保；
跨省影像专线服务、SOC 安全运营平台、NAC+EDR 终端安全系统、平台软件使用服务享受壹年质保；
质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。
3.2 质保服务内容
1． 服务期内，本合同项目所有技术和服务发生故障时，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为4小时内，小型故障恢复时间为2个小时内，严重故障恢复时间为8小时内，并及时有效的提供解决方案。
2． 质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话支持，并在4小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。
3． 供应商提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。
4． 所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。
5． 供应商提供产品操作培训方案，方案内容包括但不限于：培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。
4、 报价与预算
4.1 预算金额
本项目年度总预算为22万元/年，投标报价不得超出该预算金额。报价按年度报价，报价涵盖硬件、专线、软件、对接调试、双方接口费、运维服务、培训、配件、人工、税费等全部费用，采购人无需额外支付任何其他费用。
4.2报价要求
投标人须提供以下分项报价清单：
	序号
	类别
	项目名称
	型号
	数量
	单位
	价格（元）

	1
	网络
	跨省影像专线服务1年
	专线速率200M
	1
	条
	

	2
	前置机硬件
	前置机服务器
	
	1
	台
	

	3
	
	接入交换机
	
	1
	台
	

	4
	数据安全
	防火墙
	
	1
	台
	

	
	
	SOC 安全运营平台1年使用授权
	
	1
	套
	

	
	
	NAC+EDR 终端安全系统1年使用授权
	
	1
	套
	

	5
	管理
	平台软件1年使用授权
	
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	合计
	


        
5、 投标文件要求
营业执照复印件（加盖公章）；
本项目技术要求所列产品资质证明；
售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；
完整的报价清单及项目实施方案。
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