**全自动生物质谱检测系统基本需求**

**一、主要用途：**

用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

**二、主要基本需求标：**

1、设备资质：具备仪器注册证

2、设备使用期限≥8年

3、激光器激发次数≥6千万次

4、检测范围：分子量范围1-500kDa

5、菌种数据库：菌种数量≥2000种

6、售后服务4小时内快速响应，售后工程师可在24小时内抵达现场提供技术支持

7、具备其他基础使用功能等

**三．配置清单:**

1、全自动生物质谱检测系统（主机）一台

2、计算机工作站一套

3、微生物数据库一套

4、仪器操作控制软件和基本数据处理软件一套

5、可重复使用的金属靶板2块

6、微生物质谱直涂笔套装一套

7、仪器操作手册

8、电源线1根

9、其他须配套的设备及附件、耗材。

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**