超声内镜系统基本需求

1. **主要用途**：用于消化道黏膜下病变，腹腔内临近消化道占位性病变的诊断，并用于病变部位穿刺明确诊断。
2. **主要基本需求：**

1、可连接超声内镜，还能够与超声探头配套使用；

2、HDTV高清信号输出；

3、扫描范围宽广，具有多种频率，便于不同距离病灶诊断；

4、支持B模式、彩色多普勒、能量多普勒等多种模式；

5、具备图像存储功能；

6、具备图像质量调节功能：增益、对比度等；

7、具备图像显示调节功能：图像大小、图像旋转和图像滚动等。

8、具备测量功能：测量距离、面积、周长等

9、具备其他基础使用功能等。

1. **基本配置：**
2. 主机、配套的超声探头等；

2、其他须配套的设备、附件及耗材

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**