

水南院区口腔科改造测绘检测、设计及造价全过程咨询服务采购需求
一、项目概况
（一）项目背景
水南院区 1 号楼 5 层原有建筑无完整建筑、机电竣工图纸，现有场地条件不符合口腔诊疗相关规范、院感管理及消防相关要求，拟实施改造作为口腔科使用。本次统一采购现场测绘、专项检测评估、方案及施工图设计、全过程造价技术咨询服务，本项目采购范围不含医疗设备、家具采购及工程施工。
（二）改造范围
水南院区 1 号楼 5 楼整层（原口腔科区域），改造面积约 490㎡。
（三）采购内容
本项目为打包采购，不划分标段，不接受联合体投标，实行总价包干，设置总预算限价。采购服务内容包含：
1. 现场测绘服务；
2. 专项检测评估服务（含结构鉴定、消防机电评估）；
3. 方案及施工图设计服务；
4. 全过程造价咨询服务。
备注：各分项报价均不得超过对应分项限价，合同总价包干，费用包含人工、现场踏勘、检测试验、图纸绘制、交通、税费、方案及图纸多次修改、复测、报审配合等完成本项目全部服务内容所需一切费用，采购人不再另行支付任何费用。
二、分项服务内容及技术要求
（一）现场测绘
1. 对改造区域进行现状实测实量，出具现状测绘图纸，包含建筑平面、墙体、梁柱、门窗、层高、洞口、原有给排水、强弱电、通风、消防管线走向、点位、管线规格等内容；
2. 测绘成果标注结构构件尺寸、楼板标高、荷载、管线标高、孔洞位置，明确原有墙体是否为承重墙；
3. 测绘成果需满足结构检测、方案设计、施工图设计工作基础使用要求，配合设计、检测单位现场复核、复测；
4. 成果文件：现状测绘电子版图纸（CAD 格式）、测绘说明文件。
（二）专项检测评估
1. 结构安全性鉴定：对本层主体结构、楼板、梁柱、墙体开展检测验算，核查楼板现有承载力是否满足口腔科诊疗设备荷载要求，排查结构裂缝、锈蚀、缺陷；出具正式结构安全性鉴定报告，明确结构是否满足改造使用要求，存在问题需提出加固处理建议，报告具备相应资质、可用于报审。
2. 消防、机电现状评估：对原有消防系统（消火栓、报警、喷淋、排烟等）、给排水、强电、弱电、通风空调系统现状核查，对照口腔科院感、消防规范，梳理现状短板，出具评估报告，提出改造优化意见，作为设计依据。
3. 所有检测、评估报告符合国家及地方现行规范，可提供给住建、消防、院感等主管部门备查。
（三）方案及施工图设计
1. 方案设计阶段：结合测绘、检测评估成果，按照口腔科诊疗流程、院感分区要求（诊疗区、清洗消毒区、技工区、候诊区、污物通道、医护通道、库房等）进行平面功能布局；完成效果图、平面方案、设计说明、主要材料示意，配合院内论证、院感评审，根据评审意见修改完善方案直至通过采购人确认。
2. 施工图设计阶段：方案定稿后出具全套施工图纸，包含建筑、结构（如需加固含加固图纸）、给排水、强弱电、消防、通风空调、院感专项设计；图纸深度满足施工、招标、审图要求，图纸标注清晰，工程量边界明确。
3. 配套服务：配合施工图审查、院感评审、消防咨询；施工阶段提供设计交底、图纸会审、设计变更、现场技术答疑、隐蔽工程技术配合；按采购人及审图意见无偿修改图纸。
4. 设计执行规范：《口腔诊疗中心建设标准》《医院感染管理规范》《建筑设计防火规范》《医疗机构消毒技术规范》及江西省、上饶市相关地方规范要求。
（四）全过程造价咨询服务
1. 依据施工图编制工程量清单、招标控制价，清单项目完整、特征描述清晰，控制价编制合理，做好清单核对、答疑；
2. 配合招标阶段清单答疑、澄清；
3. 施工过程造价服务：变更签证审核、进度款审核、造价测算、索赔咨询；
4. 工程完工后，配合竣工结算审核相关技术工作；
5. 造价成果文件符合清单计价规范、当地造价主管部门规定，成果文件加盖造价咨询执业印章。
三、成果交付要求
1. 交付形式：纸质版成果文件 + 电子版（CAD、PDF、Excel 等可编辑格式），份数按采购人要求提供；
2. 交付顺序：测绘成果→检测评估报告→设计方案→施工图→清单及控制价；
3. 所有成果文件版权归采购人所有，供应商不得擅自挪作其他项目使用。
四、其他
供应商自行踏勘现场，充分了解场地及院内管理要求；主动对接院感、后勤等科室；采购人在采购范围内提出合理调整，供应商无偿配合；本咨询服务不绑定后续施工业务。
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